|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MEMORIAL DESCRITIVO |  Nº: | BFARQ-2020181-ARQ-MD-001 |
| CLIENTE: | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF | FOLHA: | 1 de 8 |
| PROGRAMA: | SAEP – SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMÔNIO |
|  | ÁREA: | CASQ – PRÉDIO A |
| TÍTULO: | MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS |
|  | CONTRATO Nº: | RESPONSÁVEL: |
| SAEP / UFF |  | AFO |
| ARQUIVO Nº: | CONTRATANTE Nº: |
|  | BFARQ-2020181-ARQ-MD-001\_A |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |
| 0 | EMISSÃO ORIGINAL |
|  | REV. 0 | REV. A | REV. B | REV. C | REV. D | REV. E | REV. F | REV. G | REV. H |
| DATA | 01/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO | UFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO | I.PEIXOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO | A.FURTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO | G.BIHEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA SAEP/UFF, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍNDICE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | OBJETIVO | 3 |
|  |  |  |
| 2 | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | 3 |
|  |  |  |
| 3 | DESCRIÇÕES DOS AMBIENTES | 5 |
|  |  |  |
| 3.1 | COORDENAÇÃO, AD. COORD., CHEFIA DAS, REUNIÃO, C. PSIC., ADM. PERÍCIA, CHEF. PERÍCIA, MULTIDISCIPLINAR, MED. TRABALHO, SEG. TRB., ADM. DPVS, CHEFE DPVS | 5 |
|  |  |  |
| 3.2 | C. PERÍCIA, C. P. JUNTA, C. MÉDICO E C. MULTIP. | 5 |
|  |  |  |
| 3.3 | CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO | 6 |
|  |  |  |
| 3.4 | COPA | 6 |
|  |  |  |
| 3.5 | SANITÁRIOS | 7 |
|  |  |  |
| 3.6 | SANITÁRIO PCD | 8 |
|  |  |  |

 1. **OBJETIVO**

Este documento define padrões e especificações, estabelecendo as condições mínimas que devem ser atendidas para o detalhamento e fornecimento de materiais do projeto de fechamento do Pilotis do CASQ, no Prédio-A da unidade UFF/Gragoatá.Todos os materiais especificados são apenas referências, podendo ser substituídos por outros equivalentes, de iguais características e qualidade, desde que aprovados pela Projetista e/ou pelo Cliente.O Projeto foi baseado em informações passadas pelo cliente através de um projeto básico por ele executado e aprovado, sofrendo pequenos ajustes de melhoria construtiva visando a economicidade da sua execução. 1. **DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-001 | ARQUITETURA EXECUTIVOPLANTA BAIXA – EXECUTIVO |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-002 | ARQUITETURA EXECUTIVO PLANTA BAIXA – DEMOLIR e CONSTRUIR |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-003 | ARQUITETURA EXECUTIVOPAGINAÇÃO – FORRO e ILUMINAÇÃO |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-004 | ARQUITETURA EXECUTIVOPAGINAÇÃO – PISO |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-005 | ARQUITETURA EXECUTIVOCORTES – AA, BB, CC e DD |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-006 | ARQUITETURA EXECUTIVOVISTAS – LATERAIS E FRONTAL |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-007 | ARQUITETURA EXECUTIVODETALHES ESQUADRIAS – VISTAS PORTAS  |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-008 | ARQUITETURA EXECUTIVODETALHES ESQUADRIAS – VISTAS JANELAS |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-009 | ARQUITETURA EXECUTIVODETALHES – SANITÁRIOS E COPAPLANTA BAIXA |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-010 | ARQUITETURA EXECUTIVODETALHES – CONSULTÓRIOSPLANTA BAIXA |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-011 | ARQUITETURA EXECUTIVODETALHES – ÁREAS MOLHADASQUADRO DE ALTURAS |

|  |  |
| --- | --- |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-012 | ARQUITETURA EXECUTIVODETALHES – SANITÁRIOS – VISTAS |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-013 | ARQUITETURA EXECUTIVODETALHES – BANCADAS – PLANTA BAIXA |
| BFARQ-2020181-ARQ-DE-016 | ARQUITETURA – ESQUEMÁTICOVIGAS BALDRAMES e LAJES DE PISO |
| BFARQ-2020181-INS-DE-020 | INSTALAÇÕES – PLANTA BAIXAHIDRÁULICA |
| BFARQ-2020181-INS-DE-021 | INSTALAÇÕES – ISOMÉTRICOHIDRÁULICA |
| BFARQ-2020181-INS-DE-022 | INSTALAÇÕES – PLANTA BAIXAESGOTO |
| BFARQ-2020181-ELE-DE-030 | ELÉTRICO EXECUTIVOPLANTA DE ENCAMINHAMENTO eDIAGRAMA UNIFILAR – ILUMINAÇÃO  |
| BFARQ-2020181-ELE-DE-031 | ELÉTRICO EXECUTIVOPLANTA DE ENCAMINHAMENTO eDIAGRAMA UNIFILAR – TOMADAS |
| BFARQ-2020181-ELE-DE-032 | ELÉTRICO EXECUTIVOPLANTA BAIXA DE ENCAMINHAMENTO |
| BFARQ-2020181-INF-DE-040 | INFRAESTRUTURA DE REDECABEAMENTO ESTRUTURADO – EXECUTIVO  |

1. **DESCRIÇÕES DOS AMBIENTES**
	1. **COORDENAÇÃO, AD. COORD., CHEFIA DAS, REUNIÃO, C. PSIC., ADM. PERÍCIA, CHEF. PERÍCIA, MULTIDISCIPLINAR, MED. TRABALHO, SEG. TRAB., ADM. DPVS, CHEFE DPVS**
		1. ***PISO***

Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***PAREDE***

Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas, emassadas e com pintura acrílica sobre emassamento.Ref.: SUVINIL, cor branco neve;* + 1. ***TETO***

Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente;* + 1. ***ILUMINAÇÃO***

Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.* + 1. ***RODAPÉ***

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 7cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***ESQUADRIAS***

Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. * + 1. ***OUTROS***

Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.* 1. **C. PERÍCIA, C. P. JUNTA, C. MÉDICO E C. MULTIP.**
		1. ***PISO***

Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***PAREDE***

Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas, emassadas e com pintura acrílica sobre emassamento.Ref.: SUVINIL, cor branco neve;* + 1. ***TETO***

Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente;* + 1. ***ILUMINAÇÃO***

Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.* + 1. ***RODAPÉ***

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 7cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***ESQUADRIAS***

Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto. * + 1. ***OUTROS***

Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.Lavatório sem coluna acessível, louça branca, 45,5 x 36 cm (fabricante: DECA).* 1. **CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO**
		1. ***PISO***

Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***PAREDE***

Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 2 x 4 cm, assentada conforme existente.Ref.: modelo JC1100 Branco Aspen da JATOBÁ, ou equivalente técnico;* + 1. ***TETO***

Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente;* + 1. ***ILUMINAÇÃO***

Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.* + 1. ***ESQUADRIAS***

Porta em perfis de alumínio anodizado natural, na cor preta, linha 30, com camada anódica de 25 micra de espessura, com 120 x 210 cm, sendo 2 folhas de abrir.Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.* + 1. ***OUTROS***

Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.* 1. **COPA**
		1. ***PISO***

Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***PAREDE***

Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm. Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica.* + 1. ***TETO***

Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar).* + 1. ***ILUMINAÇÃO***

Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.* + 1. ***ESQUADRIAS***

Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.* + 1. ***OUTROS***

Bancada em granito amarelo icaraí, com acabamento polido, 2 cm de espessura, frontispício e saias do mesmo granito, com 200 x 60 cm, com corte e colagem para cuba.Cuba de embutir em aço inox polido, 40 x 34 cm (referência: 94081506 Lavínia 40 BL da TRAMONTINA).* 1. **SANITÁRIOS**
		1. ***PISO***

Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***PAREDE***

Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm. Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica.* + 1. ***TETO***

Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar).* + 1. ***ILUMINAÇÃO***

Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.* + 1. ***ESQUADRIAS***

Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.* + 1. ***OUTROS***

Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.Bancada em granito amarelo icaraí, com acabamento polido, 2 cm de espessura, frontispício e saias do mesmo granito, com 110 x 30 cm, com corte e colagem para cuba.Cuba de semi-encaixe, quadrada, louça branca, 41 x 41 cm (fabricante: CELITE).Bacia sanitária convencional, completa com assento, de 3 a 5 litros, ecoflush, cor branca (fabricante: CELITE).* 1. **SANITÁRIO PCD**
		1. ***PISO***

Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;* + 1. ***PAREDE***

Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm. Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica.* + 1. ***TETO***

Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar).* + 1. ***ILUMINAÇÃO***

Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.* + 1. ***ESQUADRIAS***

Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 90 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir, com chapa de impacto em aço inox polido, com 1mm de espessura (conferir NBR 9050).Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, painéis fixos, vidros lisos jateados, com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.* + 1. ***OUTROS***

Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.Lavatório sem coluna para PCD, louça branca, 45,5 x 36 cm (fabricante: DECA), com barras de apoio retas verticais em aço inox polido e comprimento de 70 cm (conferir NBR 9050).Bacia sanitária convencional com assento, ecoflush, cor branca (fabricante: CELITE), com barras de apoio retas horizontais em aço inox polido e comprimento de 80 cm (conferir NBR 9050). |