# 

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

# **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO – 37/2022**

(INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/MF sob n.º 15.443.881/0001-92)

**Processo** 23069.164894/2021-17

**VALORES ATUALIZADOS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO**

**Identificação da Unidade**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome da Unidade Solicitante**  [digite aqui o nome do setor/unidade solicitante] | |
| **E-mail**  [digite aqui e-mail para contato] | **Telefone**  [digite aqui telefones de contato] |

**Itens e quantidades a serem empenhados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade (A) | Preço Item (B) | Total Item (AxB) |
| 1 | Fornecimento e instalação de armário para bancada com 120cm (l) x 50cm (p) x 70cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$1.958,79 |  |
| 2 | Fornecimento e instalação de armário aéreo com 120cm (l) x 35cm (a) x 80cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 2.173,22 |  |
| 3 | Fornecimento e instalação de armário de canto aéreo com 80cm(l) x 80cm(l) x 40cm(p), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 2.077,42 |  |
| 4 | Fornecimento e instalação de armário com 120cm (l) x50cm (p) x210cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 2.715,10 |  |
| 5 | Fornecimento e instalação de armário com 120cm(l) x50cm (p) x 300cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 3.557,69 |  |
| 6 | Fornecimento e instalação de mesa com 120cm (l) x 60cm (p) 75cm (a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens e passa-fio. Fornecimento e colocação | Unid. |  | R$ 544,33 |  |
| 7 | Fornecimento e instalação de mesa em l com 200cm (l) x 140cm (p) x 75cm (a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 1.518,02 |  |
| 8 | Fornecimento e instalação de bancada com 120cm (l) x 60cm (p), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens e passa-fio. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 550,56 |  |
| 9 | Fornecimento e instalação de prateleira com 120cm (l) x 40cm (p), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. | Unid. |  | R$ 388,23 |  |
| Fornecimento e colocação. |
| 10 | Fornecimento e instalação de escaninho com 120cm (l) x 40cm (p) x 120cm(a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 2.056,56 |  |
| 11 | Fornecimento e instalação de bancada para entrada com 190cm (l) x 40cm (p) x 110cm(a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 1.988,19 |  |
| 12 | Fornecimento e instalação de porta para bancada com 60cm (l) x 75cm (a) feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. Fornecimento e colocação. | Unid. |  | R$ 952,77 |  |
| 13 | Fornecimento e instalação de parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af\_06/2017\_p | m² |  | R$ 91,22 |  |
| 14 | Fornecimento e instalação parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos. af\_06/2017\_p | m² |  | R$ 104,95 |  |
| 15 | Fornecimento e instalação parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af\_06/2017\_p | m² |  | R$ 125,95 |  |
| 16 | Fornecimento e instalação parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af\_06/2017\_p | m² |  | R$ 152,63 |  |
| 17 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af\_05/2017\_p - fornecimento e instalação | m² |  | R$ 74,06 |  |
| 18 | Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm). af\_05/2017\_p | m |  | R$ 36,92 |  |
| 19 | Instalação de reforço de madeira em parede drywall AF\_06/2017 | m |  | R$ 32,24 |  |
| 20 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af\_05/2017\_p | m² |  | R$ 38,10 |  |
| 21 | Forro de PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af\_05/2017\_p | m² |  | R$ 79,42 |  |
| 22 | Forro acústico armstrong ou similar, tipo “fine fissured” rh 90 tegular, de (625x625)mm, perfil javelin, para áreas superiores a 100m2, exclusives despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. fornecimento e colocação \*valor retirado do sco\* | m² |  | R$ 153,00 |  |
| 23 | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. AF\_06/2017 | m² |  | R$ 19,80 |  |
| 24 | Fornecimento e instalação de divisória tipo painel-painel, com 35mm de espessura, constituída de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. fornecimento e colocação \*valor retirado do sco\* | m² |  | R$ 124,77 |  |
| 25 | Fornecimento e instalação de divisória tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, constituída de painel de vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. fornecimento e colocação \*valor retirado do sco \* | m² |  | R$ 173,64 |  |
| 26 | Divisória tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma área superior a 100m², constituída de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m,com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado,inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação \*valor retirado do sco\* | m² |  | R$ 139,49 |  |
| 27 | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af\_09/2020 | m |  | R$ 54,06 |  |
| 28 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. af\_09/2020 | m |  | R$ 36,76 |  |
| 29 | Porta compensada, revestida com formica de espessura de 1mm, de (80 x 210)cm, marco (7 x 3)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens (Para portas em divisórias de gesso acartonado \*valor retirado do sco\* | Unid. |  | R$ 771,54 |  |
| 30 | Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af\_12/2019 | m |  | R$ 12,32 |  |
| 31 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. AF\_12/2019 | Unid. |  | R$ 182,17 |  |
| 32 | Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af\_12/2019 | Unid. |  | R$ 50,35 |  |
| 33 | Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas. \*valor retirado do sco\* | m² |  | R$ 83,12 |  |
| 34 | Vidro liso comum transparente, espessura 6mm - fornecimento e instalação \*valor retirado do sco de agosto de 2021\* | m² |  | R$ 179,27 |  |
| 35 | Pintura Verniz Incolor Alquídico em Madeira, Uso Interno, 2 demãos. AF\_01/2021 | m² |  | R$ 18,86 |  |
| 36 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF\_06/20 | m² |  | R$ 17,90 |  |
| 37 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af\_06/2014 | m² |  | R$ 14,77 |  |
| 38 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af\_06/2014 | m² |  | R$ 31,98 |  |
| 39 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af\_06/2014 | m² |  | R$ 16,98 |  |
| 40 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af\_12/2017 | m² |  | R$ 1,93 |  |
| 41 | Remoção de Forro de Gesso, de forma manual, Sem reaproveitamento. AF\_1/2017 | m² |  | R$ 5,27 |  |
| 42 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af\_12/2017 | m² |  | R$ 8,90 |  |
| 43 | Remoção de Tapume / Chapas Metálicas e de Madeira de forma manual, sem reaproveitamento. AF\_12/2017 | m² |  | R$ 3,06 |  |
| 44 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af\_12/2017 | m² |  | R$ 9,81 |  |
| 45 | Remoção de Luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. AF\_12/2017 | Unid. |  | R$ 1,36 |  |
| 46 | Remoção de Interruptores / Tomadas Elétricas de forma manual, sem reaproveitamento. AF\_12/2017 | Unid. |  | R$ 0,70 |  |
| **VALOR TOTAL** | | | | |  |

**Justificativa do pedido**

|  |
| --- |
|  |

**Fonte de recurso a ser utilizada**

|  |
| --- |
| [*digite aqui a fonte de recurso a ser utilizada para o empenho e pagamento*] |

**( ) Declaro que, previamente a esta solicitação, foi feito contato com a área técnica responsável pelo contrato, que indicou os quantitativos a serem empenhados.**

*\*Este formulário deve ser assinado pela chefia da unidade*